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АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ LiFePO₄
1. Призначення та область застосування
Акумуляторна батарея на основі літій-залізо-фосфатних елементів призначена для використання в системах резервного електроживлення, альтернативній енергетиці, електротранспорті, телекомунікаційному обладнанні та інших споживачах постійного струму.
2. Основні технічні характеристики
	Найменування параметра
	Значення

	Номінальна напруга
	25.6 В

	Номінальна ємність
	100 А·год

	Енергоємність
	2560 Вт·год

	Робоча напруга
	20 - 29.2 В

	Максимальний струм заряду
	50 А

	Максимальний струм розряду
	100 А 

	Рекомендований струм заряду
	≤ 25 А

	Температурний діапазон: заряд
	0…+45 °C

	Температурний діапазон: розряд
	–20…+60 °C

	Маса
	близько 28 кг

	Термін служби
	≥ 2000 циклів при 80% DoD

	Ступінь захисту корпуса
	IP65 (опціонально)

	Інтерфейси/захист
	Вбудована BMSІ

	Час до повного заряду
	Не більше 280 хвилин


3. Комплектність
• Акумуляторна батарея — 1 шт.
• Паспорт виробу — 1 екз.
• Інструкція з експлуатації — 1 екз.
4. Вимоги безпеки
• Виріб не підлягає розкриттю користувачем.
• Під час експлуатації необхідно дотримуватись полярності підключення.
• Забороняється використання поза допустимим температурним діапазоном.
• Акумулятор обладнано системою BMS, що забезпечує захист від перезаряду, глибокого розряду, короткого замикання та перегріву.
5. Вказівки щодо транспортування та зберігання
• Транспортування — всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення літієвих акумуляторів (UN3480/3481).
• Зберігати при температурі від –10 до +35 °C та відносній вологості не більше 75 %.
• За тривалого зберігання — підзаряджати не рідше ніж раз на 6 місяців.
6. Гарантії виробника
Виробник гарантує відповідність акумуляторної батареї цим технічним умовам за умови дотримання правил експлуатації, транспортування та зберігання. Гарантійний термін — 24 місяці з моменту введення в експлуатацію.
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